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ПАСПОРТ
Координатор ИРФ-541
Комплекс устройств для радиосбора данных ИРФ
ЕРФМ.464421.541 ПС
1. Описание устройства
1.1 Координатор ИРФ-541 (далее Координатор) предназначен для построения сети на базе радиомодулей ИРФ-4XX и управления Mesh сетью на частоте 433 МГц. Позволяет организовывать и поддерживать стабильную связь приборов учета с центром сбора данных посредством построения и запоминания маршрутов передачи данных. Работает в нелицензируемом диапазоне частот, не требующих получения разрешений на использование.
1.2 Передает данные протокола СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020) в режиме прозрачного канала, не обрабатывая и не модифицируя информацию
1.3 Исполнение предусмотрено со встроенной и выносной антенной. 
1.4 Тип интерфейса проводного канала связи – RS-485. Выходной разъем Координатора – зажимы А и B. Подсоединение осуществляется с помощью проводников. 
1.5 Максимальное количество устройств в сети – 500
1.6 Напряжение питания – от 8 до 28 В (постоянного тока), потребляемая мощность не более 3 Вт.
1.7 Координатор начинает работу сразу после подачи питающего напряжения.
1.8 В комплекте с Координатором предусмотрено программное обеспечение для его конфигурирования.
1.9 Способ монтажа – настенный, с применением монтажной дин-рейки ТН35-7,5.
Примечание: необходимо использовать только с антенной для диапазона 433 МГц. При длине антенного кабеля более 2 метров, рекомендуется использование кабеля RG58. Для стабильной работы координатора рекомендуется использовать антенну марки ИРФ.
2. Основные технические характеристики:
	Наименование параметра
	Значение

	Полоса частот, МГц
	433,075–434,750

	Максимальная мощность, мВт
	10

	Габаритные размеры (без выносной антенны), мм, не более
	90×39×57,2

	Интерфейс
	RS-485

	Питающее напряжение, В (постоянного тока)
	от 8 до 28

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

	У2.1


	Работа при температуре окружающего воздуха, ℃

Относительная влажность %, не более
	от -40 до 70


98 (при 25℃)


3. Хранение и транспортировка
[bookmark: _Hlk126755208][bookmark: _Hlk126755361]3.1 Координатор рекомендовано хранить в отапливаемых помещениях с температурой воздуха от 5 до 40С и относительной влажностью не выше 80% при температуре 25С. Допускается хранение в закрытых помещениях с температурой воздуха от минус 40 до плюс 40С и относительной влажностью не выше 98% при 25С. Срок сохраняемости в упаковке – 2 года.
3.2 Транспортирование Координатор может осуществляться в упаковке предприятия - изготовителя всеми видами закрытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50С.
4. Срок службы, хранения, гарантия изготовителя
4.1 Средний срок службы Координатор при нормальном использовании составляет 10 лет.
4.2 Гарантийный срок эксплуатации Координатора - 18 месяцев со дня ввода в промышленную эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
4.3 Гарантийный срок хранения Координатор у потребителя в упаковке предприятия-изготовителя до ввода в эксплуатацию – 12 месяцев со дня отгрузки в условиях хранения при температуре от 5 до 40 С, в том числе не более 6 месяцев в условиях хранения при температуре от минус 40 до 40 С.
4.4 Предприятие - изготовитель (поставщик) гарантирует безвозмездную замену или ремонт Координатор, если в течение гарантийного срока эксплуатации будут выявлены неисправности в его работе при соблюдении потребителем условий, оговоренных в руководстве по эксплуатации.
4.5 Координатор, возвращаемый поставщику для замены или ремонта, должен быть укомплектован настоящим паспортом (подлинником или копией) и заключением о несоответствии. В гарантийный ремонт принимается Координатор, не имеющий повреждений корпуса и антенны, следов краски и других включений, только при наличии ненарушенной заводской пломбы.
4.6 По истечении срока службы по 4.1 допускается продолжение эксплуатации Координатор.
4.7 Претензии по устройствам и вопросы гарантийного и послегарантийного ремонта направлять на предприятие - изготовитель или в организацию, в которой был приобретен Координатор.
5. Приемка
5.1 Координатор № _____________изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.
Начальник ОТК _________________(____________________)
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