[bookmark: _Hlk126756429]6. Габаритные размеры и внешний вид
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ПАСПОРТ
Ретранслятор типа ИРФ-341
Комплекс устройств для радиосбора данных ИРФ
ЕРФМ.464421.341 ПС
1. Основные сведения
1.1 Ретранслятор ИРФ-341 (Далее Ретранслятор) предназначен для осуществления ретрансляции данных по радиоканалу 433 МГц.
[bookmark: _GoBack]1.2 Ретранслятор работает на частоте 433 МГц с мощностью не более 10 мВт в нелицензируемом диапазоне. 
1.3 Для включения и отключения Ретранслятора не предусмотрено никаких дополнительных органов управления, он начинает работать сразу после подачи питающего напряжения (от сети переменного тока). 
1.4 Ретранслятор устанавливается на опоре при помощи монтажного комплекта. Крепление осуществляется монтажной лентой (в комплект не входит).
1.5 Подключение Ретранслятора к питающей сети рекомендуется осуществлять кабелем сечения не менее 2,5 мм2, при помощи сжимов ответвительных типа У733 или прокалывающих зажимов д/СИП-4 16-95/1,5-10 мм2 (магистральный 16-35 мм2, ответвительный 1,5-10 мм2 или аналогичных).
[bookmark: _Hlk167730511]ВНИМАНИЕ!!! Ретранслятор должен быть установлен на опоре, ниже воздушной линии не менее, чем 50 см от края антенны




2. Основные технические характеристики Ретранслятора 
2.1 Основные технические характеристики Ретранслятора представлены в таблице:
	[bookmark: _Hlk167730617]Наименование характеристики
	[bookmark: _Hlk167730629]Значение

	[bookmark: _Hlk167730635]Номинальное напряжение питания, В
	230

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	0,2

	Рабочий температурный диапазон, С
	от минус 40 до 70

	Степень защиты по ГОСТ 14254
	IP 54

	Параметры рабочей частоты, МГц
	433,075 – 434,750

	Максимальная мощность передатчика, мВт
	10

	Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током 
по ГОСТ 12.2.007.0
	II

	Габаритные размеры, мм
	115 × 90 × 55



3. Хранение и транспортировка
[bookmark: _Hlk126755208][bookmark: _Hlk126755361]3.1 Ретранслятор рекомендовано хранить в отапливаемых помещениях с температурой воздуха от 5 до 40С и относительной влажностью не выше 80% при температуре 25С. Допускается хранение в закрытых помещениях с температурой воздуха от минус 40 до плюс 40С и относительной влажностью не выше 98% при 25С. Срок сохраняемости в упаковке – 2 года.
3.2 Транспортирование Ретранслятора может осуществляться в упаковке предприятия - изготовителя всеми видами закрытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50С.
4. Срок службы, хранения, гарантия изготовителя
4.1 Средний срок службы Ретранслятора при нормальном использовании составляет 10 лет.
4.2 Гарантийный срок эксплуатации Ретранслятора - 18 месяцев со дня ввода в промышленную эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
4.3 Гарантийный срок хранения Ретранслятора у потребителя в упаковке предприятия-изготовителя до ввода в эксплуатацию – 12 месяцев со дня отгрузки в условиях хранения при температуре от 5 до 40 С, в том числе не более 6 месяцев в условиях хранения при температуре от минус 40 до 40 С.
4.4 Предприятие - изготовитель (поставщик) гарантирует безвозмездную замену или ремонт Ретранслятора, если в течение гарантийного срока эксплуатации будут выявлены неисправности в его работе при соблюдении потребителем условий, оговоренных в руководстве по эксплуатации.
4.5 Ретранслятор, возвращаемый поставщику для замены или ремонта, должен быть укомплектован настоящим паспортом (подлинником или копией) и заключением о несоответствии. В гарантийный ремонт принимается Ретранслятор, не имеющий повреждений корпуса и антенны, следов краски и других включений, только при наличии ненарушенной заводской пломбы.
4.6 По истечении срока службы по 4.1 допускается продолжение эксплуатации Ретранслятора.
4.7 Претензии по устройствам и вопросы гарантийного и послегарантийного ремонта направлять на предприятие - изготовитель или в организацию, в которой был куплен Ретранслятор.
5. Приемка
5.1 Ретранслятор ИРФ-341 серийный номер __________ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _________________(____________________)
			личная подпись		расшифровка
М.П.                                                       ____/______/__________						число	месяц	год
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