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ПАСПОРТ
Мобильный терминал ИРФ-241
Комплекс устройств для радиосбора данных ИРФ
ЕРФМ.464421.241 ПС
1. Основные сведения
1.1 Мобильный терминал ИРФ-241 (Далее Мобильный терминал) предназначен для радиосбора и конфигурирования устройств, находящихся в непосредственной близости. Основная функция Мобильного терминала – взаимодействие операторского пункта с контролируемым пунктом (приборами учета).
1.2 Мобильный терминал работает на частоте 433 МГц с мощностью не более 10 мВт в нелицензируемом диапазоне. Подключается к персональному компьютеру или ноутбуку через USB Type A, питание получает непосредственно от порта USB (5В).
[bookmark: _GoBack]1.3 Для включения и отключения Мобильного терминала не предусмотрено никаких дополнительных органов управления, он начинает работать сразу после подачи питающего напряжения от USB порта.
1.4 Для конфигурирования Мобильного терминала необходимо использовать программное обеспечение ИРФ-Конфиг. 
2. Основные технические характеристики Мобильного терминала 
2.1 Основные технические характеристики Мобильного терминала представлены в таблице
	Наименование параметра
	Значение

	Номинальное напряжение питания, В
	5

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	0,5

	Рабочий температурный диапазон, С
	от минус 40 до 70

	Степень защиты по ГОСТ 14254
	IP 20

	Параметры рабочей частоты, МГц
	433,075 – 434,750

	Максимальная мощность передатчика, мВт
	10

	Габаритные размеры, мм
	86,2 × 26,3 × 13,7



3. Хранение и транспортировка
[bookmark: _Hlk126755208][bookmark: _Hlk126755361]3.1 Мобильный терминал рекомендовано хранить в отапливаемых помещениях с температурой воздуха от 5 до 40С и относительной влажностью не выше 80% при температуре 25С. Допускается хранение в закрытых помещениях с температурой воздуха от минус 40 до плюс 40С и относительной влажностью не выше 98% при 25С. Срок сохраняемости в упаковке – 2 года.
3.2 Транспортирование Мобильного терминала может осуществляться в упаковке предприятия - изготовителя всеми видами закрытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50С.
4. Срок службы, хранения, гарантия изготовителя
4.1 Средний срок службы Мобильного терминала при нормальном использовании составляет 10 лет.
4.2 Гарантийный срок эксплуатации Мобильного терминала - 18 месяцев со дня ввода в промышленную эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
4.3 Гарантийный срок хранения Мобильного терминала у потребителя в упаковке предприятия-изготовителя до ввода в эксплуатацию – 12 месяцев со дня отгрузки в условиях хранения при температуре от 5 до 40 С, в том числе не более 6 месяцев в условиях хранения при температуре от минус 40 до 40 С.
4.4 Предприятие - изготовитель (поставщик) гарантирует безвозмездную замену или ремонт Мобильного терминала, если в течение гарантийного срока эксплуатации будут выявлены неисправности в его работе при соблюдении потребителем условий, оговоренных в руководстве по эксплуатации.
4.5 Мобильный терминал, возвращаемый поставщику для замены или ремонта, должен быть укомплектован настоящим паспортом (подлинником или копией) и заключением о несоответствии. В гарантийный ремонт принимается Мобильный терминал, не имеющий повреждений корпуса и антенны, следов краски и других включений, только при наличии ненарушенной заводской пломбы.
4.6 По истечении срока службы по 4.1 допускается продолжение эксплуатации Мобильного терминала.
4.7 Претензии по устройствам и вопросы гарантийного и послегарантийного ремонта направлять на предприятие - изготовитель или в организацию, в которой был куплен Мобильный терминал.
5. Приемка
5.1 Мобильный терминал ИРФ-241 заводской номер_____________ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.


Начальник ОТК _________________(____________________)
			личная подпись		расшифровка

М.П.                                                       ____/______/__________						число	месяц	год
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